Приложение № 1

к договору №\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по сносу аварийных домов по адресам:**

 **г.Елизово ул. Строительная д.9; д.11; д.13; д.15 на безвозмездной основе.**

**1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

Требования к качеству работ:

 При выполнении работ по сносу аварийных домов по адресам: г. Елизово по **ул. Строительная д.9; д.11; д.13; д.15** Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СниП, ГОСТ и т.д.).

Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате выполнения работ, должны накапливаться в контейнере и в течение рабочего дня вывозиться в места, предназначенные для размещения отходов (полигон в п. Пиначево).

Безопасность выполняемых работ согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

**2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание работ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Разборка здания методом обрушения, включая фундамент | м 3 | 1134 |
| 2 | Разборка здания методом обрушения, включая фундамент | м 3 | 1130 |
| 3 | Разборка здания методом обрушения, включая фундамент | м 3 | 1156 |
| 4 | Разборка здания методом обрушения, включая фундамент | м 3 | 1140 |
| 5 | Погрузка и вывоз конструкций и строительного мусора | т | 767 |
| 6 | Планировка площади после разборки здания бульдозерами | м 2 | 1120 |